**2.4G АЭРОМЫШЬ - ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Схема изделия

|  |  |
| --- | --- |
| POWER  | ПИТАНИЕ |
| LED | Светодиод |
| MENU  | МЕНЮ |
| RETURN ("НАЗАД") | НАЗАД |
| VOL.+ | Громк.+ |
| VOL.- | Громк.- |
| Previous page | ПРЕДЫДУЩАЯ СТРАНИЦА |
| Next page | СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА |
| MUTE  | ОТКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА |
| Cursor lock | БЛОКИРОВКА КУРСОРА |
| 2.4G/IR switch | ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ 2.4G/ИК |
| VOICE SWITCH  | ГОЛОСОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ |
| HOME  | НА ГЛАВНЫЙ ЭКРАН |

**2. Инструкции**(1) Сопряжение: вставьте приемник в интерфейс USB, нажмите клавишу «OK» и «TV» на пульте дистанционного управления, пока светодиод не загорится примерно через 3 секунды, затем отпустите кнопку. Индикатор начинает мигать, что указывает на то, что пульт ДУ находится в режиме сопряжения. Перемещение мыши означает успешное сопряжение. | (2) Назначение клавишНА ГЛАВНЫЙ ЭКРАН: После входа в подменю можно вернуться непосредственно в исходное главное меню. НАЗАД: Нажмите клавишу Return (Возврат), чтобы перевести устройство в предыдущий интерфейс.БЛОКИРОВКА КУРСОРА: Короткое нажатие блокирует курсор, а затем возвращает состояние курсора.Инфракрасный переключатель телевизора без 2.4G.(3) Голосовая кнопка: нажмите и удерживайте клавишу, откройте голосовой канал, отпустите кнопку, закройте голосовой канал.**3. Пример статуса работы**(1) После того, как пульт дистанционного управления сопряжен с терминальным оборудованием, загорится светодиод после нажатия кнопки, прекратите нажатие.(2) Регулирование скорости курсора1. От медленного к быстрому: Нажмите одновременно кнопки «HOME» и «VOL+», при этом скорость указателя курсора будет выше.2. От быстрого к медленному: Нажмите одновременно кнопки «HOME» и «VOL-», при этом скорость указателя курсора будет ниже.(3) Инфракрасное программирование: Пример для программирования кнопки TV «POWER» (ПИТАНИЕ)1 Сначала коротко нажмите TV, переведите аэромышь в инфракрасный режим и светодиод погаснет.2 Удерживайте нажатой кнопку TV, светодиодный индикатор будет быстро мигать, затем замедляясь, аэромышь перейдет в режим программирования.3 После совмещения инфракрасного передатчика аэромыши и пульта дистанционного управления TV, нажмите кнопку «POWER» напульте дистанционного управления ТВ, когда аэромышь получит значение кода дистанционного управления ТВ, светодиод будет светиться ярким в течение длительного времени.4 Затем нажмите кнопки для программирования на аэромыши, | когда аэромышь получит значение кода, светодиод возобновит замедленное мерцание, что позволит понять, что программирование завершено успешно. 5 После успешного завершения программирования нажмите клавишу TV, выйдите из режима программирования, и красный индикатор погаснет, выключившись.**4. Инструкции по эксплуатации клавиатуры**Клавиатура состоит из 38 клавиш. Возврат: Удаление предыдущего символа CAPS: Caps Lock («Заглавные буквы») ENTER («ВВОД»): Confirm the operation («Подтвердить операцию») SPACE: Spacebar («Пробел»)ALT: Переключение цифровых символов**5. Технические характеристики**Передача и управление: 2.4G радиочастотная беспроводная техникаДатчик: 3-Гиро + 3-ГсенсорКоличество кнопок: 81 кнопка.Расстояние дистанционного управления: ≥10 метровТип батареи: Две 7 батарей (AAA\*2)Потребление энергии аппаратом: Ток менее10 мА в рабочем состоянии без голоса, в голосовом режиме ток менее 15 мА.Потребление энергии в режиме ожидания: в соответствии с европейским экологическим стандартом «Energy star» Материал для защиты окружающей среды: Резина и силиконНаружный цвет: Черный, размер: 172\*52\*19мм (толщина с двух сторон всего 10 мм) Вес прибора: Около 100 г |